1) Какой протокол предусматривает использование специального символа END?

1.HDLC 2.SLIP 3.PPP 4.TCP

2) Как расшифровывается аббревиатура PPP?

1.Peer-Point-iP 2.Peer-to-Peer Protocol 3.Point-Packet Protocol 4. Point-to-Point Protocol

3) Какие сети рассчитаны не только на передачу голоса, но и на передачу компьютерных данных?

1. ISDN 2. Switched 56 3. ATM 4. LAN

4) Какой протокол сетевого уровня, кроме IP, поддерживает SLIP?

1.IPX 2.ICMP 3.OSPF 4. Никакой

5) Какой протокол вытеснил протокол HDCL?

1.LAPB 2.SLIP 3.PPP 4. Его никто не вытеснял

6)Какое в шестнадцатиричном представлении принимает значение символEND?

1.DB 2.D0 3.DC 4.C0

7) Какая группа разработала протокол PPP?

1.ISO 2.IETF 3.IEC 4. IEEE

8) На основе какой технологии работают цифровые коммутаторы?

1. TDM 2.ETL 3.WDM 4. FDM